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KÜÇÜKYALI KAMPÜSÜ BAHÇE ALANINA BASKETBOL SAHASI YAPIM İŞİ
GENEL ŞARTNAMESİ







Bütün işler Kalite ve Güvenlik Şartları ile uyumlu olarak yürütülmelidir.
İşlere başlamadan önce Yükleniciden, tadilat-imalat yapılacak yerin mevcut durumunu görmeleri ve tadilat-imalat çizimleriyle kendilerini tanıtmaları beklenir. 
Yüklenici, binadaki mevcut durumu yerinde tespit etmeli, eğer varsa tasarımla ilgili herhangi bir uyuşmazlığı Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğüne rapor etmelidir.
Yüklenici satın almadan önce tüm bitişlerin ve malzemelerin örneklerini Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğünden onay almalıdır.
Yükleniciler gerekli durumlarda imalat çizimlerinden sorumludur.
Tüm devam etmekte olan ya da bitmiş yapım işleri çalışma sırasında kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanların düzen ve güvenliğinden Yüklenici sorumludur. 
Yüklenicinin, tüm personeli için çalışma sırasında ve sözleşme ile birlikte çalışma alanında öncelikle İş Sağlığı ve Güvenliği önlemleri alacaktır..
Yüklenici çalıştıracağı personelin iş güvenliği ve sgk ile ilgili evraklarını işe başlamadan önce Yapı ve Teknik İşler Müdürlüğüne ibraz edecektir.


A. SPOR SAHASI TEL ÇİT TEKNİK ŞARTNAME
· GÖZ ARALIĞI TEL KALINLIĞI: 50x50x3,5mm Pvc Kaplı
· ANA DİREKLER: H:6,00mm – 76x3mm Siyah Sanayi Borusu 1 Kat Antipas + 1 Kat Yeşil Boya -3 metre Aralıklar İle Montaj Edilir.
· YATAY KAYITLAR:48x2,5mm Siyah Sanayi Borusu Alt,Orta ve Üst Olmak Üzere 3 Sıra Montaj Edilir- 1 Kat Antipas + 1 Kat Yeşil Boya
· Köşe Üst Çaprazlar: 48x2mm Siyah Sanayi Borusu – Toplamda 4 köşede • FLANŞ: 150x150x5mm – 4 Delikli
· GERGİ TELİ: 3,00mm Pvc Kaplı Tel 4 Sıra Çekilir. • DÜBEL: 10x110 Gömlekli Çelik Dübel
· KAPI: h:2,00m X L:1,00m Tek Kanat Personel Kapısı – 1 Adet

B. AKRİLİK ZEMİN KAPLAMASI TEKNİK ŞARTNAME 
Asfalt Zeminde Uygulama Şekli: 
1 Kat Resurfacer Dolgu ; %100 akrilik latex bağlayıcılı, silis kumu ile karıştırılarak uygulanan, tek komponentli bir Akrilik Resurfacer kaplama malzemedir. Resurfacer su bazlı, akrilik bağlayıcılı, dolgu ile desteklenen ve silis kumu ile karıştırılarak uygulanan, beton veya asfalt zeminlerde üst katmanların aderansını arttırmak, gözenekleri kapatmak ve düz bir zemin elde etmek amacıyla kullanılan malzemedir 
1 Kat Cushıon: Özel Granülimetrik kauçuk ve %100 yüksek performanslı Latex bağlayıcı içeren pigmentsiz spor sahası altyapı malzemesidir. Akrilik Cushion ( Esnek ) Kaplaması. Cushion su bazlı, akrilik bağlayıcılı, 0.5mm-1.0 mm ince katman veya 1.0 mm2.0mm iri katmanlı iki tip kauçuk granül ile hazırlanan, yüzeye esneklik kazandırmak amacıyla kullanılan bir malzemedir.Yağmurlu ve nemli havalarda uygulanmamalıdır.
 2 Kat Akrilik Boya ; Akrilik reçine esaslı, özel olarak geliştirilmiş Akrilik Sonkat Zemin Boyası. Akrilik Sonkat Zemin Boyası Mükemmel kapatıcılık ve bağdaşma özelliğine sahiptir. Uygulandığı yüzeyle bütünleşir. Sudan etkilenmez, yağışlı havalardan sonra üzerinde biriken suyun hızlı kurumasını sağlar, insan sağlığına ve çevreye duyarlı bir üründür. Akrilik Sonkat Zemin Boyası Uygulama yapılacak yüzeyler kuru, sağlam, kir, yağ ve tozdan arındırılmış olmalıdır.


NOT:  Teklif verecek olan firmalar ekli ‘Yer Görme Belgesi’ni ibraz etmekle yükümlüdür.
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	BASKETBOL SAHASI YAPIM İŞİ KEŞİF VE METRAJ TABLOSU

	Sıra No
	İşin cinsi
	Miktar / adet
	Birim
	Birim Fiyat
(TL)
	Toplam Fiyat
(TL)

	1
	Kepçe ile bahçe düzenleme işleri
	1
	gün
	 
	 

	2
	Silindir ile toprak alanın ezilmesi işi
	1
	gün
	 
	 

	3
	Playwood ile kalıp yapılması
	
	m²
	 
	 

	4
	Q188xQ188  6 mm çesan demir 
	121
	m²
	 
	 

	5
	C20 katkılı beton dökümü
	22
	m³
	 
	 

	6
	Perdahlama ve helikopter uygulaması yapılması
	121
	m²
	 
	 

	7
	15x15 cm koruma filesi (saha üzeri için)
	121
	m²
	 
	 

	8
	5x5 cm göz aralıklı 3 mm kalınlıkta yeşil kaplamalı tel örgü teli ile sahanın etrafının çevrilmesi (direkler 6m yükseklikte yatayda toplam 3 kayıt olacak şekilde iskelet kurulması, 1 ad kapı imalatı ve montaj dahil)
	220
	m²
	 
	 

	9
	Beton üzeri akrilik esaslı zemin kaplama ve basketbol sahasına uygun çizim yapılması dahil
	121
	m²
	 
	 

	10
	105X180cm 10mm akrilik cam panyalı basketbol potası montaj dahil
	1
	ad
	 
	 

	
	 
	 
	 
	TOPLAM
	0



Not: 
* İmalatı yapılan metraj kadar ödeme yapılacaktır.
[bookmark: _GoBack]* Fiyatlara KDV dahil değildir.
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