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KÜÇÜKYALI KAMPÜSÜ A BLOK 2. KAT OFİS TADİLATI İŞLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ








1. Genel Şartlar 
Bütün işler Kalite ve Güvenlik Şartları ile uyumlu olarak yürütülecektir.
Teklif vermeden önce istekliler, tadilat-imalat yapılacak yerin mevcut durumunu yerinde görmeleri, keşif yapmaları ve kendilerini tanıtmaları gerekmektedir. 
İstekliler teklif dosyası hazırlayacaktır. Dosya içeriğinde bulunması gereken evraklar aşağıda belirtilmiş olup evrakların tüm sayfaları istekli firma tarafından imzalanarak dosya içinde teslim edilecektir.
Ek-1 İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnamesi
Ek-2 Metraj Tablosu
Ek-3 İş Planı
Ek-4 Yer Görme Belgesi 
Yüklenici yer teslimi ile devam etmekte olan ya da bitmiş imalat işleri ile çalışma sırasında kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanların düzen ve güvenliğinden sorumludur. 
Yüklenici çalıştıracağı personeli için sağlam ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma alanı sağlamakla yükümlü olup iş güvenliği kurallarına uymak zorundadır.
Yüklenici işlerin koordinasyonu kendinde olmak üzere uzman alt Yüklenicilerle çalışabilecek ancak tüm imalat ve montaj işlerinden tek sorumlu olarak işin başında bulunacaktır.
İşlemler sırasında çıkabilecek çöp, atık ve molozların iş güvenliği kurallarına göre toparlanması ve kampüsten uzaklaştırılması ile çalışma ortamının günlük temizlik işleri Yüklenicinin sorumluluğundadır.
Yüklenicinin gerekli durumlarda yapılacak her türlü imalatı projelendirmesi, uygulamaları mevcut projeler üzerine işlemesi ve İdarenin onayına sunması gerekmektedir.
Yüklenici imalat işleri sırasında keşif ve onaylanan tekliflerde belirtilen iş kalemleri haricinde yapılması gereken her türlü ilave iş, imalat ve malzeme için İdarenin onayını almak zorundadır. Onay alınmadan yapılan ilaveler hakediş sırasında kabul edilmeyecektir.
İmalat tamamlandığında imalat ve montajı yapılan ve teslim alınan ürün miktarına göre kesin hakediş yapılacak ve onaylanan hakedişe göre faturalandırma yapılacaktır.






2. İşin Tanımı
2.1. Üniversitemiz Küçükyalı kampüsü A blok 2. Kat ofis alanında zemin, duvar, boya tadilatları yapılarak yeni ofis alanları oluşturulacaktır. 
2.2. İstekli firmalar imalat yapılacak yeri teklif vermeden önce görmeleri ve keşif yapmaları gerekmektedir. Keşif yaptıklarına istinaden yer görme belgesini İdarenin teknik personeline imzalatmaları gerekmektedir. Teklif dosyasında yer görme belgesi olmayan dosyalar dikkate alınmayacaktır. 
2.3. İstekli firmalar, yerinde keşif yaparken İdarenin teknik personelinden gerekli tüm detay bilgileri alarak keşif yapmalı, gerekli hallerde metraj listesindeki iş kalemlerine açıklama ilave etmelidir. 
2.4. Söküm işleri; 
· Ofis alanında mevcut bölme sistemleri kurum personelinin belirteceği ölçülerde kesilerek sökülmeli ve depo alanına taşınmalıdır. 
· Mevcut fan-coil cihazlarından imalata engel olanlar sökülerek uygun alana taşınmalı, tekrar montaj yapılacak fan-coil cihazlarının tesisatlarında körleme veya taşıma işlemi yapılmalıdır. 
· Mevcut alçıpan tavan sökülecektir, aydınlatma armatürleri hasar verilmeden sökülerek teknik personelin göstereceği uygun alanda muhafaza edilecektir. Tavanlar tüm elektrik tesisatları ve havalandırma tesisatları tamamen sökülerek brüt beton kalacak şekilde açılacaktır. 
· Mevcut koridor zeminindeki seramikler sökülecek, bu alana parke döşeneceğinden uygun derinliğe kadar şap ile sökülmesi gerekecektir.
· 3 ofisin parkeleri zarar vermeden sökülecek, alçıpan imalatları tamamlandığında tekrar kullanılmak üzere uygun alanda istiflenecek
· Oluşturulacak koridor için duvar kırım ve yıkım işleri yapılacak
· İmalata geçmeden önce alandan sökülen ve kullanılmayacak tüm malzemeler ve molozlar kampüs dışına çıkarılarak çalışma alanı temizlenecektir.
2.5. İmalat işleri;
· Projede belirtilen ölçülerde alçıpan duvar imalatları, alçıpan tamiratları yapılacak, alçıpan duvarlar her iki yüze çift kat alçıpan kullanılarak yapılacak, alçıpan duvarlar dış cephe pencerelerinin kayar açılır kanatlarının birleşim noktalarına denk geldiğinden mevcut alüminyum doğramada kanatların birleşim noktasına alçıpan duvar kalınlık ölçüsünde alüminyum profil monte edilerek kayar kanatların tam olarak kapanması sağlanacaktır. Kullanılacak profil mevcut doğrama renginde olacaktır.
· Sökülen parkeler tekrar kullanılacaktır. Ofis içinde kalan alanlar ile linolyum PVC döşenecek koridor alanlarının şap seviyelerinin aynı olmayabileceği dikkate alınarak self leveling şap uygulaması yapılacak. Linolyum PVC ek yerleri uygun renkte kaynaklı fitil kullanılarak yapılacaktır.
· Alçıpan tavan uygulaması yapılacaktır. Mevcut alçıpan tavanın kot yüksekliğinin 210 cm olan kısmı sökülecek, havalandırma kanalları iptal edilecek, elektrik tavaları yeni duruma göre düzenlenecektir.  Yeni alçıpan tavan imalatı, sökülmeyen kısmın kotuna uygun olarak yapılacaktır. 
· Kullanılacak aydınlatma armatürlerinin tamamında gömme tip Osram veya Philips markalı 18W led spotlar kullanılacaktır. Aydınlatma armatürleri ofislerde 4 er adet koridorlarda ise aralıkları eşit olmak kaydı ile yaklaşık 2 m aralıklarla uygun sayıda monte edilecektir. Ofis aydınlatmaları komitatör anahtar ile koridor aydınlatmaları ise 2 noktadan normal anahtar ile kumanda edilecektir (2 ayrı koridor olduğundan aydınlatmalar ayrı ayrı çalıştırılacaktır).
· Alçıpan tavan ve duvarlara saten alçı uygulaması, mevcut tavan ve duvarlarda alçı tamiratları yapılarak boyaya hazır hale getirilecektir.
· Ofis zeminlerinde eksik kalan parkeler sökülen parkeler kullanılarak tamamlanacak, parkelerin yetersiz kalma durumu önceden tespit edilecek olup bu durumda aynı renk ve desende parke bulunması zor olacağından küçük ofisin parkeleri sökülerek eksik kalan kısımlar tamamlanacak ve küçük ofis için firma tarafından yeni parke temin edilecektir. Bu durum keşif sırasında netleştirilmeli ve metraj listesine ilave iş kalemi olarak eklenmelidir.
· Yeni oluşturulan koridor zemini İdarenin katalogdan seçeceği renk ve desende linolyum PVC ile kaplanacak.
· Ofislerin koridor cepheleri zeminden tavana kadar 5+5 lamine cam kullanılacak, cam genişlikleri uygulanacak duvar boşluğuna göre eşit ölçülerde (ölçüler 70cm ile 90 cm arasında olmalı) cam cama ofis bölme panel sistemi yapılacak. Cam cama dikey birleşim noktalarında 5mm cam birleşim derz çıtası kullanılacak. Alüminyum profiller 35x40, 40x45 veya 45x45 mm ölçülerinde tek cam alçak seperatör sistemleri kullanılacaktır. Örnek uygulama keşif sırasında teknik personelimiz tarafından gösterilecektir. 
· Uygulama yapılacak alandaki, tavan kotu değişiklik göstermektedir. Cam bölme yüksekliğini etkileyeceğinden keşif sırasında dikkat edilmelidir.
· Kapılar 90 cm genişlikte standart yükseklikte ahşap lamine olacak ve cam cama bölme panel sistemlerinde kullanılan alüminyum kapı kasaları kullanılacaktır. Kapı rengi imalat sırasında belirlenecektir. Örnek uygulama keşif yapılırken teknik personelimiz tarafından gösterilecektir.
· Ofis içlerinden sökülen fan-coil cihazları gerekirse tesisatları uzatılarak yeni yerlerine monte edilecektir.  
· Yeni oluşturulan ofis alanında aydınlatma ve elektrik bağlantıları yeniden düzenlenecek, yeni oluşturulan alçıpan duvarların her iki yüzeyinde kapıya yakın noktalarda birer adet elektrik prizi yapılacaktır. 
· Çalışma alanının tamamında tavan ve duvar boyaları yeniden yapılacaktır. Boya aşamasına gelindiğinde renk kodu belirlenecektir.
2.6. Tüm uygulamalar sırasında Ek-1 de belirtilen İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnamesindeki şartlara uyulmalıdır.
2.7. İhaleyi kazanan firma hazırladığı iş sürecini gösterir çalışma planını ve çalışma alanında bulunacak personellerin EK-1 de belirtilen evrakları çalışma başlamadan 1 gün önce Yapı ve Teknik işler Müdürlüğüne ulaştırılması gerekmektedir.
2.8. İşin tamamlanma süresi yer tesliminden itibaren 21(yirmibir) iş günüdür.





Ekler :
EK-1 İş Sağlığı ve Güvenliği Taahhütnamesi
EK-2 Metraj Tablosu
EK-3 İş planı
EK-4 Yer Görme Belgesi
EK-5 A Blok 2.Kat Planı
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