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MOBİLYA ALIM ŞARTNAMESİ

GENEL ŞARTLAR
1. Bütün işler Kalite ve Güvenlik Şartları ile uyumlu olarak yürütülecektir.

2. Teklif vermeden önce istekliler, tadilat-imalat yapılacak yerin mevcut durumunu yerinde görmeleri, keşif yapmaları ve kendilerini tanıtmaları gerekmektedir. 

3. İstekliler teklif dosyası hazırlayacaktır. Dosya içeriğinde bulunması gereken evraklar aşağıda belirtilmiş olup evrakların tüm sayfaları istekli firma tarafından imzalanarak dosya içinde teslim edilecektir.

Ek-1 TEKLİF FORMU
Ek-2 TAAHHÜTNAME
4. Yüklenici yer teslimi ile devam etmekte olan ya da bitmiş imalat işleri ile çalışma sırasında kullanılacak tüm malzeme ve ekipmanların düzen ve güvenliğinden sorumludur. 

5. Yüklenici çalıştıracağı personeli için sağlam ve iş güvenliği kurallarına uygun çalışma alanı sağlamakla yükümlü olup iş güvenliği kurallarına uymak zorundadır.

6. Yüklenici işlerin koordinasyonu kendinde olmak üzere uzman alt Yüklenicilerle çalışabilecek ancak tüm imalat ve montaj işlerinden tek sorumlu olarak işin başında bulunacaktır.

7. İşlemler sırasında çıkabilecek çöp, atık ve molozların iş güvenliği kurallarına göre toparlanması ve kampüsten uzaklaştırılması ile çalışma ortamının günlük temizlik işleri Yüklenicinin sorumluluğundadır.

8. Yüklenicinin gerekli durumlarda yapılacak her türlü imalatı projelendirmesi, uygulamaları mevcut projeler üzerine işlemesi ve İdarenin onayına sunması gerekmektedir.

9. Yüklenici imalat işleri sırasında keşif ve onaylanan tekliflerde belirtilen iş kalemleri haricinde yapılması gereken her türlü ilave iş, imalat ve malzeme için İdarenin onayını almak zorundadır. Onay alınmadan yapılan ilaveler hakediş sırasında kabul edilmeyecektir.

10. İmalat tamamlandığında imalat ve montajı yapılan ve teslim alınan ürün miktarına göre kesin hakediş yapılacak ve onaylanan hakedişe göre faturalandırma yapılacaktır.
11. Küçükyalı kampüsü için temin edilecek mobilyaları kapsayan bu şartnamedeki işlerin muhammen bedeli 3.400.000 TL + Kdv olarak belirlenmiş olup ihaleye katılacak firmaların ihale gününden önce muhammen bedelin %6 sı kadar geçici teminat (teminat mektubu veya nakit) teslim etmeleri gerekmektedir. İhaleyi kazanan firmanın geçici teminatı kesin teminata dönüşecek olup işin sorunsuz tamamlanmasını müteakip 3 ay içinde iade edilecektir. Diğer firmaların geçici teminatları ise 1 hafta içinde iade edilecektir.
12. İşin ilgili kampüsümüze teslim süresi 40 (kırk) takvim günüdür. Bu süre uzatılmayacağından yüklenici firmanın her türlü önlemi alması gerekmektedir.
13. Garanti süresi 3 (üç) yıldır. Ürünlerin malzeme, mekanizma, aksesuar gibi garanti kapsamında olan parçaların alınması, değiştirilmesi vs. tüm hizmetler yüklenici firma tarafından garanti süresi içinde ücretsiz yapılır. 
14. İhaleye teklif verecek firmaların; İTO Yönetim kurulu üyesi, Üniversite Yönetim Kurulu üyesi, İTO Meclis üyesi ve İTO Komite üyesi, İTO ve Üniversite personeli olunmadığını gösterir antetli kağıda yazılmış, kaşeli ve imzalı beyan gereklidir.

15. İhaleye teklif verecek firmaların; Ticaret Odası, Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge gereklidir.
SATIN ALINACAK ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

BİLGİSAYAR MASASI
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· Masa 60*180 / 4 Ayak– Melamin ölçülerinde ve malzemesinden olmalıdır.

· 50x20x2mm Kutu profilden imal edilmiş ayaklar DKP saçtan özel olarak 63x25mm ebatlarında çekilerek imal edilen beşgen profilden oluşmalıdır.

· Metal parçalar için metal boyama işleminde süreleri optimize edilmiş otomasyon sistemi ile fosfatlama, alkali yağ alma işlemleri sonrasında boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 μ olacak şekilde toz boya püskürtme işlemleri yapılarak boyanmalıdır.

· Yan ayakların arasındaki kayıt ise std 50x20 kutu profil, boru lazer kesim makinelerinde delik ve açılı kesimi yapıldıktan sonra kaynakla birleştirilmeli, ayak üzerinde travers bağlantı deliklerinde özel M8 çektirme somunlar kullanılmalıdır.
· Ayakların yere basan kısımları, yükseklik ayarı ile dengeyi sağlayan pingo ayaklar ile desteklenmelidir.

· Tabla 2mm PVC kenar bandı kullanılarak 30mm yonga levhadan oluşmalı, her iki yüzeyi melamin kaplanmadır. Tabla bağlantı noktalarında; metal veya plastik dübeller kullanılmalıdır.
· Masalar bilgisayar masası olarak kullanılacak olup 2 adet bilgisayar için metal CPU kasa taşıyıcı (23.5x35x48 cm ölçülerinde) 
· Bilgisayar kabloları için (7x10.5x3.5) ölçülerinde kablo geçiş buatı olmalıdır.

· Masa ön paneli (60x160cm) ölçülerinde olacak, ön panel masaya 3 adet L köşe bağlantı aparatlarıyla montaj yapılırken 10 cm’lik kısmı masa tablasının üstünde kalacak şekilde yapılacaktır.
· Örnek görseldeki uygulama istenmektedir.

BİLGİSAYAR SANDALYESİ
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· Sabit T Kol-Plastik Ayak-S. Deri veya Kumaş Font özelliklerinde olmalıdır.

· Ayak Özelliklerinde; mekanizma, enjeksiyon preslerinde ürüne uygun özel kalıplara yüksek basınçlar altında enjekte edilen cam elyaf ve cam bilye takviyeli poliamid hammaddenin şekillendirilmesi ile sabit bekleme mekanizması detayları kullanılmalıdır.
· Sırt bağlantısında; ürüne özel formda tasarlanmış, sertleştirilmiş çelikten üretilmiş kalıplara, cam elyaf ve bilye takviyeli darbeye dayanıklı poliamid ham maddenin yüksek sıcaklıkta eritilmesi ve enjekte edilmesi yöntemi ile üretilen sırt ve mekanizma bağlantısını sağlayan adaptör aparat kullanılmalıdır. 
· Sırt iskeleti; ürüne özel formda tasarlanmış, sertleştirilmiş çelikten üretilmiş kalıplara, cam elyaf ve bilye takviyeli darbeye dayanıklı poliamid ham maddenin yüksek sıcaklıkta eritilmesi ve enjekte edilmesi yöntemi ile üretilen sırt çerçevesi kullanılmalıdır. 
· Bel bölgesinde yukarı/aşağı hareket kabiliyetine sahip polipropilen ham maddeden plastik enjeksiyon yöntemi ile ürüne özel formlarda imal edilmiş bel desteği bulunmalıdır.
· Oturak iskeleti; oturak plastiği üzerine ürüne özel formda tasarlanmış kalıplarda poliol ve izosiyanat malzemenin kimyasal birleşimi ile oluşturulmuş 53-58 DNS (kg/m³) dökme sünger oturak süngeri kullanılmalıdır.
· Amortisör; yukarı aşağı inip kalkmayı sağlayan, DIN Avrupa kalite normlarına uygun özellikte, ilk oturuşta şok emici özel esneme özeliğine sahip, kendi ekseni etrafında 360 derece dönüşünü sağlayan ithal gazlı boyalı amortisör kullanılmalıdır.

· Kolçak; darbe mukavemeti artırılmış cam elyaf takviyeli polipropilen kopolimer hammaddenin şekillendirilmesi ile sabit ve tek parça olarak üretilmelidir.

· Mekanizma; sırt yatma açısı mekanizma kolu üzerindeki tuş yardımıyla 3 noktada kilitlenerek sabitlenebilen, serbest salınım yatış sertliği mekanizma üzerindeki topuz yardımıyla tansiyon ayarı yapılabilen, mekanizma kolu üzerindeki mandalın aşağı/yukarı hareketi ile amortisör yardımıyla yükseklik ayarı yapılabilmelidir.
· Teker; poliamid malzemeden imal edilmiş, 60 mm çapında vidasız geçme özeliğine sahip, sekmanlı, yumuşak zemin kullanımına uygun tekerlek kullanılmalıdır.

ATÖLYE MASASI
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· Masa 60*100 / 4 Ayak- Melamin ölçülerinde ve malzemesinden olmalıdır.

· 40x40x2mm kutu profilden imal edilmiş ayaklar kullanılmalıdır.

· Metal parçalar için metal boyama işleminde süreleri optimize edilmiş otomasyon sistemi ile fosfatlama, alkali yağ alma işlemleri sonrasında boya kalınlığı tüm yüzeylerde en az 40 μ olacak şekilde toz boya püskürtme işlemleri yapılarak boyanmalıdır. 

· Yan ayakların arasındaki kayıt ise std 40x40x2 kutu profil, boru lazer kesim makinelerinde delik ve açılı kesimi yapıldıktan sonra kaynakla birleştirilmeli, ayak üzerinde travers bağlantı deliklerinde özel M8 çektirme somunlar kullanılmalıdır. Ayakların yere basan kısımları, yükseklik ayarı ile dengeyi sağlayan pingo ayaklar ile desteklenmelidir.

· Tabla 2mm PVC kenar bandı kullanılarak 30mm yonga levha, her iki yüzeyi melamin kaplanmadır.
· Masa tablasının altına 10 cm derinliğinde 80x40 cm ölçülerinde çekmece eklenmelidir.
· Tabla bağlantı noktalarında; metal veya plastik dübeller kullanılmalıdır.

SIRTLI KANEPE TEKLİ
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· Derinlik: min. 65cm, Genişlik: min. 80cm, Sırt Yükseklik: min. 65cm olmalıdır.
· Kumaş veya Deri Kaplama olacaktır, renk tercihi sipariş aşamasında yapılacaktır. 
· Kumaş tercih edilmesi halinde leke tutmayan temizliği kolay kumaştan imal edilmiş olmalıdır.
· Oturma Minderleri 32 Dansite süngerden ve üzerine elyaf dönülmüş olmalıdır. 
· Sünger Kalınlığı min. 20 Cm Olmalıdır. 
· Alt Ayaklar ve iskeleti Komple 50x20x2mm kutu profil malzemelerin ürüne özel formlarda kaynaklanmasıyla imal edilen metal olmalıdır. Kimyasal temizlik sonrasında 50-95μ kalınlığında elektrostatik toz boya ile kaplanmalıdır.
· Yükseklik ayarı yapılabilen pingo ayak kullanılmalıdır.
· Örnek görseldeki ürün tercih edilecektir.

SIRTLI KANEPE İKİLİ
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· Derinlik: min. 65cm, Genişlik: min. 140cm, Yükseklik: min. 65cm olmalıdır.
· Tekli kanepenin özellikleriyle aynı özelliklerde olacaktır.
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	NO
	ÜRÜN AÇIKLAMASI
	BİRİM
	ÜRÜN MİKTARI
	Birim Fiyatı  (TL)
	Toplam tutar (TL)

	
	 
	 BİLGİSAYAR MASASI İKİLİ
60*180 
4 AYAK MELAMİN
2 CPU TAŞIYICI
 INTERSECTION W 160 PANEL - H:60
BUAT KAPAĞI MEVCUTTUR
	adet
	65
	 
	 

	
	 
	BİLGİSAYAR KOLTUĞU MODEL
SABİT KOL
PLASTİK AYAK
FONT KUMAŞ DÖŞEME
SIRT FİLE
	adet
	130
	 
	 

	
	 
	MASA 60*100 / 4 AYAK - MELAMİN
METAL AYAK
BUAT YERİ YOK
PERDE YOK
	adet
	100
	 
	 

	
	 
	KOLSUZ TEKLİ KANEPE
SUNİ DERİ
METAL AYAK
	adet
	26
	 
	 


KOLSUZ İKİLİ KANEPE 

SUNİ DERİ 

	METAL AYAK
	adet
	18
	 
	 

	
	
	
	
	  TOPLAM FİYAT
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	NOT: Teklife İlave Kdv Eklenecektir.


EK-2
Konu: Küçükyalı Mobilya İhalesi 

Tarih: …. /…/2025

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİNE 

Üniversiteniz Küçükyalı Mobilya İhalesi işine istekli olarak katılmaktayım. 4734 sayılı kanunun 10. Ve 11. Maddelerinde belirtilen kişilerden ve ilgili maddede belirtilen durumlarda olmadığımı, Ayrıca İTO Yönetim kurulu üyesi, Üniversite Yönetim Kurulu üyesi, İTO Meclis üyesi ve İTO Komite üyesi, İTO ve Üniversite personeli olunmadığını beyan ederim. Tüm bu durumlarda herhangi bir değişiklik olması halinde tarafınıza derhal bilgi vermeyi taahhüt eder, aksi takdirde hakkımda Kanunun 58. Maddesinde öngörülen müeyyidelerin uygulanacağını kabul ve beyan ederim. 

Ad Soyad/Unvan : 

TC/Vergi Kimlik No: 

İmza :
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